***Zad. 4 – Dostawa pieców konwekcyjnych i zmywarki***

**Załącznik nr 3C4**

**Zmywarka do garnków i przyrządów kuchennych**

*Zmywarka o frontowym załadunku,*

**Charakterystyka urządzenia:**

* *szerokość 750-780mm,*
* *głębokość 940-950 mm,*
* *wysokość (bez otwierania drzwi) 1980-2000 mm.*
* *wydajność: min. 30 koszy/h,*
* *zużycie wody: max. 4,5 l/cykl,*
* *wysokość wejścia do komory mycia: min. 850 mm,*
* *wysokość z otwartymi drzwiami max. 2 450,*
* *wielkość kosza: min. 600x700 mm.*
* *przyłącze elektryczne: 400V.*
* *całkowita wartość mocy: min. 15 kW max. 18kW.*
* *zużycie wody na cykl max. 4,5 l.*

**Wyposażenie:**

*- 1 kosz uniwersalny*

*- 1 kosz specjalny*

*- pompa podnosząca ciśnienie płukania*

*- pompa spustowa*

*- system całkowitej wymiany ługu*

*- diagnoza błędów*

*- jednoprzyciskowy panel sterujący*

*- podwójnie izolowany kaptur niwelujący hałas i utratę ciepła*

*- system ciśnienia wody*

*- zabudowany tylni panel*

*- system zmywania poprzez oddzielne obracające się ramiona mycia i płukania.*

*- zbiornik głęboko tłoczony, bezspoinowy*

*- cykl samoczyszczenia*

**Wymagania dodatkowe:**

* *stacja uzdatniania wody z automatyczną regeneracją złoża, głowicą elektroniczną i licznikiem wody.*
* *Wykonawca w cenie oferty dostarczy i zamontuje zestaw dozujący środek myjący oraz nabłyszczający wraz z sondą przewodnościową, lance do pojemników dopasowane do opakowań 20 – 25 kg trzystopniową sygnalizację monitorującą poziom płynów w pojemnikach z alarmem w przypadku braku środków, licznik przepływu wody do zmywarki.*
* *Gwarancja: min. 36 miesięcy.*
* *Czas reakcji serwisowej do 2 godz. od otrzymania zgłoszenia.*
* *Przeglądy okresowe (zgodne z wytycznymi producenta urządzenia) dokonywane min. co 3 mc.*
* *W celu potwierdzenia kompetencji serwisu, który będzie obsługiwał dostarczone urządzenia niezbędne jest przedstawienie poniższych dokumentów, referencji itp.*