Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa systemu do badań akustycznych”
Wykonawca dostarczy jeden komplet systemu do badań akustycznych, na który będą składały się następujące elementy wyposażenia:
1) Mikrofon „130A23 PCB Piezotronics” – 10 szt.:
a. mikrofon pola swobodnego,
b. zakres częstotliwości: 20 Hz – 16 kHz,
c. czułość: 10 mV/Pa,
d. temperatura pracy: -10 do +50 ºC,
e. polaryzacja: wstępnie spolaryzowany (0V),
f. zgodność fazowa 100 Hz do 3 kHz: ±3º,
g. zgodność fazowa 3 kHz do 5 kHz: ±5º,
h. poziom maksymalny (3% zniekształcenia): 143 dB,
i. poziom maksymalny (przed przesterowaniem): 150 dB,
j. poziom szumów własnych maks.: 30 dB(A),
k. złącze: BNC.
2) Uchwyt „079B32 PCB Piezotronics” do mikrofonów z punktu 1) – 10 szt.
3) Przewód przyłączeniowy do mikrofonów z punktu 1) – 10 szt.
a. długość: 10 m,
b. złącze mikrofonu: BNC,
c. złącze aparatury: SMB.
4) Mikrofon „378A06 PCB Piezotronics” – 1 szt.:
a. mikrofon pola swobodnego,
b. czułość: 12,6 mV/Pa,
c. zakres częstotliwości (±1 dB): 5 Hz – 16 kHz,
d. zakres częstotliwości (±2 dB): 3,15 Hz – 31,5 kHz,
e. zakres częstotliwości (±3 dB): 3,15 Hz – 40 kHz,
f. poziom szumów własnych maks.: 24 dB(A),
g. poziom maksymalny: 146 dB,
h. polaryzacja: wstępnie spolaryzowany (0V),
i. złącze: BNC.
5) Uchwyt „079A11 PCB Piezotronics” do mikrofonu z punktu 4) – 1 szt.
6) Przewód przyłączeniowy do mikrofonu z punktu 1) – 4 szt.
a. długość: 10 m,
b. złącze mikrofonu: BNC,
c. złącze aparatury: BNC.
7) Statyw mikrofonowy z przeciwwagą:
a. waga ok. 3 kg,
b. maks. wysięg booma: 191 cm,
c. min. wysięg booma: 19 cm,
d. udźwig dla maksymalnej długości: min. 0,9 kg,
e. wysokość maksymalna: 392 cm,
f. udźwig maksymalny: 9 kg,
g. wysokość minimalna: 131 cm.
8) Tachometr ROLS-W:
a. mierzona prędkość obrotowa: do 250 000 obr. / min,
b. technologia czerwonego światła lasera,
c. maksymalna odległość wykrywania: do 7,5 metra,
d. temperatura pracy: -10 do +70 ºC.
Po integracji i uruchomieniu, Wykonawca przeszkoli 4 wskazane przez Zamawiającego osoby z obsługi sprzętu pomiarowego, sondy PU oraz technik wykonywania pomiarów akustycznych z wykorzystaniem systemu pomiarowego LMS SCADAS oraz oprogramowania Simcenter Testlab. Wymiar szkolenia - jeden dzień roboczy.
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