***Zad. 3 – Dostawa maszyn kuchennych dla potrzeb nowotworzonej stołówki***

**Załącznik nr 3B2**

**Zmywarka do garnków i przyrządów kuchennych**

**Charakterystyka urządzenia:**

* szerokość – od 1350 do 1380mm ,
* głębokość – od 940 do 950 mm,
* wysokość (bez otwierania drzwi) – od 1980 do 2000 mm
* wysokość z otwartymi drzwiami max 2450 mm
* zmywarka o frontowym załadunku
* wydajność: min. 30 koszy /h
* zużycie wody: max. 7,5 l/cykl
* wysokość wejścia do komory mycia: min. 850 mm
* przyłącze elektryczne: 400 V
* całkowita wartość mocy: min. 20 kW max. 25 kW
* wielkość kosza: min. 1240 x 700 mm
* waga min. 340 kg.
* pojemność zbiornika od 120 l do 140 l
* zużycie wody na cykl max 7,5 l

Wyposażenie:

* 1 kosz uniwersalny
* 1 kosz specjalny
* pompa podnosząca ciśnienie płukania
* pompa spustowa
* system całkowitej wymiany ługu
* diagnoza błędów
* jednoprzyciskowy panel sterujący
* podwójnie izolowany kaptur niwelujący hałas i utratę ciepła
* system ciśnienia wody
* zabudowany tylni panel
* system zmywania poprzez dwa oddzielne obracające się ramiona mycia i płukania
* zbiornik głęboko tłoczony, bezspoinowy
* cyklu samoczyszczenia